|  |  |
| --- | --- |
|  | **DIENST INTEGRAAL WATERBELEID**Departement Leefmilieu  |

Aanvraagformulier voor het uitvoeren van werken aan onbevaarbare waterlopen van 2de categorie[[1]](#footnote-2) beheerd door de provincie Antwerpen

# Integratie machtiging in omgevingsvergunning

Voor het uitvoeren van werken aan onbevaarbare waterlopen heb je steeds een [omgevings­vergunning](https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/) nodig. Voor waterlopen die beheerd worden door de provincie Antwerpen is er ook een machtiging van de deputatie nodig. Om deze machtiging te integreren in de omgevingsvergunning moet de vergunning­verlenende overheid (VVO) het gunstige advies met machtigingsvoorwaarden van de provincie Antwerpen dienst Integraal Waterbeleid (DIW) opnemen in de vergunning.

**Een aparte machtiging is enkel nodig wanneer de werken wel vergund werden, maar niet gemachtigd.** Dat is het geval wanneer de omgevings­vergunning werd afgeleverd zonder dat een gunstig advies met machtigings­voorwaarden van DIW werd opgenomen.

**Om te mogen starten met de uitvoering van de werken moet je zowel de omgevingsvergunning als de** (al dan niet geïntegreerde) **machtiging hebben.**

# Aanvraag

Vult dit formulier digitaal in en mail het naar diw@provincieantwerpen.be. Je geeft alle vereiste documenten een betekenisvolle naam en voegt ze als aparte bijlagen toe.

# Identificatie

## Omgevingsvergunning

Je kunt met dit formulier enkel een afzonderlijke machtiging aanvragen voor werken waarvoor reeds een omgevingsvergunning werd afgeleverd. Vul daarom hier het omgevingsloketnummer en de beslissingsdatum van de omgevingsvergunning in.

Voor deze werken werd reeds een omgevingsvergunning afgeleverd op Klik of tik om een datum in te voeren.

Het nummer van deze vergunning is OMV Klik of tik om tekst in te voeren..

## Aanvrager

Natuurlijke persoon of rechtspersoon: Klik of tik om tekst in te voeren.

Straat + huisnummer: Klik of tik om tekst in te voeren.

Postcode + gemeente: Klik of tik om tekst in te voeren.

Telefoonnummer: Klik of tik om tekst in te voeren.

E-mailadres: Klik of tik om tekst in te voeren.

## Locatie van de werken

Straat + huisnummer: Klik of tik om tekst in te voeren.

Postcode + gemeente: Klik of tik om tekst in te voeren.

Kadastrale gegevens:

* afdeling Klik of tik om tekst in te voeren.
* sectie Klik of tik om tekst in te voeren.
* nummer(s) Klik of tik om tekst in te voeren.

## Rechtstoestand aanvrager t.o.v. locatie van de werken

[ ]  eigenaar

[ ]  huurder/pachter

[ ]  andere: Klik of tik om tekst in te voeren.

# Uit te voeren werken

## Aard van de werken

Selecteer hieronder de werken die je wilt uitvoeren.

|  |  |
| --- | --- |
| Werk | Opmerking |
| [ ]  Overwelving | Lengte[[2]](#footnote-3): Vul in |
| [ ]  Aansluiting lozingspunt | Bezorg een rekennota (lozingsdebiet, buffering)* te respecteren normen staan in het [beleidskader wateradvies](https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-waterbeleid/wonen-of-werken-langs-een-waterloop/beleidskader.html)
 |
| [ ]  Aansluiten onttrekkingspunt[[3]](#footnote-4) (tapping) | Machtiging geldt enkel voor de constructie. Om te mogen onttrekken moet je melding doen via [www.wateronttrekking.be](http://www.wateronttrekking.be) |
| Kruising[ ]  Huisaansluiting[ ]  Bedrijfsaansluiting |  |
| [ ]  Herprofilering |  |
| [ ]  Taludversterking[[4]](#footnote-5)[ ]  Bodemversterking | Lengte: Vul inLengte: Vul in |
| [ ]  Plaatsing constructie in waterloop (stuw, bodemval, knijp, …) | Omschrijf: Klik of tik om tekst in te voeren. |
| [ ]  Verlegging[[5]](#footnote-6) | Bezorg een precadplan (in .pdf of .dwg) opgemaakt door een erkend landmeter, met afgeschaft tracé in geel, nieuw tracé in rood en behouden tracé in groen.Bezorg een berekening oppervlaktes verlaten bedding en nieuwe bedding ihkv de noodzakelijke grondoverdracht. |
| [ ]  Andere | Omschrijf: Klik of tik om tekst in te voeren. |

## Vereiste bijlagen

Deze documenten voeg je als aparte bijlagen bij de aanvraag. Geef iedere bijlage een betekenisvolle naam.

[ ]  een omgevings- of liggingsplan (vb. stratenplan) in pdf-formaat, met duidelijke aanduiding van het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft

[ ]  uitvoeringsplannen (grondplan en dwarsdoorsnede) in .pdf of .dwg

[ ]  rekennota (enkel voor aansluiten lozingspunt)

[ ]  precadplan (enkel voor verlegging)

[ ]  berekening oppervlaktes (enkel voor verlegging)

# Motivatie

Leg omstandig uit wat de werken inhouden en waarom ze noodzakelijk zijn.

Klik of tik om tekst in te voeren.

# Ondertekening

Hierbij bevestig ik dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld. Ik voeg de vereiste bijlagen als aparte documenten toe aan mijn aanvraag.

|  |  |
| --- | --- |
| Plaats en datum | Naam en handtekening |

Privacy disclaimer

​​​​​​​De door u verstrekte gegevens zullen door de provincie Antwerpen, met maatschappelijke zetel Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, worden verwerkt conform de toepasselijke wetgeving inzake privacy.

De opgegeven gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de verwerking van deze aanvraag.

Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

U heeft o.a. het recht om uw gegevens te raadplegen, te verbeteren en te wissen. Voor meer informatie en voor de uitoefening van uw rechten verwijzen wij u door naar onze website waar u onze privacyverklaring kunt vinden: <https://www.provincieantwerpen.be/over-deze-website/privacy.html>.

1. Voor alle inrichtingswerken of andere werken aan, over of onder waterlopen van 2de categorie moet conform artikel 12 van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen machtiging verkregen worden van de deputatie. [↑](#footnote-ref-2)
2. Standaard staan we maximaal 6 meter toe. Langere overwelvingen moet je omstandig motiveren! [↑](#footnote-ref-3)
3. Meer info over water onttrekken en onttrekkingsverboden op [www.provincieantwerpen.be](https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-waterbeleid/droogte/onttrekkingsverbod.html) [↑](#footnote-ref-4)
4. Verstevigingen dienen bij voorkeur uitgevoerd met natuurvriendelijke materialen. Harde ondoordringbare materialen zoals kasseibeschoeiingen en betonprofielen dienen tot een absoluut minimum beperkt en moeten omstandig gemotiveerd worden. [↑](#footnote-ref-5)
5. Een verlegging staan we slechts toe wanneer de noodzaak omstandig aangetoond kan worden en ze een meerwaarde voor de waterloop en/of waterhuishouding betekent. [↑](#footnote-ref-6)